# 钉钉人脸识别考勤机采购参数

**钉钉智能前台 M2人脸识别考勤机：数量24台含安装**

外观尺寸

高：162mm

宽：162mm

厚：20mm

型号：DWV01

商品型号：M2N

重量：254g

颜色：深空灰

安装方式：桌面、挂墙、落地

硬件配置

处理器：双核CPU，内嵌AI内核

ROM：8GB

LCD：5”HD 1280\*720,IPS

摄像头：2.8um\*2.8um大像素，1/2.9”CMOS

WIFI：IEEE 802.11b/g/n ， 2.4GHz

蓝牙：BT4.0+LE

整机接口

1个补光灯圈

1个一体化音腔扬声器

1个DC电源输入接口

1个重置按键（Reset）

软件参数

操作系统：Linux

人脸容量：1000张

离线记录：120000条

识别距离：3米内

活体识别：支持

手机录人脸：支持手机端录入人脸，支持美颜功能

配件

说明书\*1

三包凭证\*1

12V/2A电源适配器\*1

安装套件 底座支架\*1

 支持螺栓\*2

 挂墙配件\*1

 挂墙螺钉\*2

 膨胀管\*2

 主机配件\*1

 平头螺钉\*2

工作环境：

工作温度： -10～40℃

整机功耗：14W